**Что входит в необходимый список работ и материалов:**  
  
- Фундамент - ленточный.  
- Стены (на плане): сруб в чашу, прокладка - джут. 1-ый этаж - пятистенок + тамбур. 2- ой этаж - без перегородок - сруб по 2-м стенам. Высота 1-го этажа - от 2,5 метров, 2-ой этаж - от 2,4 (по краю жилой поверхности) до 3100 в центре.  
- Полы:  Черновой пол - два этажа: доска необрезная 20-25мм (без коры). Чистовой пол - шпунтованная доска хвойных пород 28мм..  
- Потолок: Чистовой потолок 1-го и 2-го этажа: вагонка хвойных пород.  
Крыша: 2-хскатная ломаная, ТЕПЛЫЙ мансардный этаж, утеплитель мансарды: мин-вата - от 150 мм. - Ветроизоляция - изоспан А, паротеплоизоляция - изоспан В.  
Кровля: металлопрофиль.  
Проемы для окон на 1-ом этаже: 4 шт. + установка пластиковых окон.(окна наши)  
Проемы для окон на 2-ом этаже: 4 шт. (+2 наклонных под вопросом) + установка пластиковых окон. (окна наши)  
Входная дверь: китайская металлическая + установка. (дверь наша)  
3 межкомнатные двери на 1ом этаже деревянные - 3 шт. (двери наши)  
Проеме на второй этаж.  
  
  
Минимальные требования к крыше:  
Стропила выполнены из доски 40х100мм., 40х150мм..  
Фронтоны выполнены из доски 40х100мм., 40х150мм., обшиты вагонкой хвойной.  
Обрешетка не сплошная из не обрезной доски 20мм., с шагом не более 400мм..  
свесы крыши- 50см.  
  
  
Интересы сроки полностью: когда можете начать и закончить. Будем заключать договор. Приступать можно как только установится нужная погода для монтажа фундамента.  
Расстояние - на дальше 30 км от ЕКБ.