**Что входит в необходимый список работ и материалов:**

- Фундамент - ленточный.
- Стены (на плане): сруб в чашу, прокладка - джут. 1-ый этаж - пятистенок + тамбур. 2- ой этаж - без перегородок - сруб по 2-м стенам. Высота 1-го этажа - от 2,5 метров, 2-ой этаж - от 2,4 (по краю жилой поверхности) до 3100 в центре.
- Полы:  Черновой пол - два этажа: доска необрезная 20-25мм (без коры). Чистовой пол - шпунтованная доска хвойных пород 28мм..
- Потолок: Чистовой потолок 1-го и 2-го этажа: вагонка хвойных пород.
Крыша: 2-хскатная ломаная, ТЕПЛЫЙ мансардный этаж, утеплитель мансарды: мин-вата - от 150 мм. - Ветроизоляция - изоспан А, паротеплоизоляция - изоспан В.
Кровля: металлопрофиль.
Проемы для окон на 1-ом этаже: 4 шт. + установка пластиковых окон.(окна наши)
Проемы для окон на 2-ом этаже: 4 шт. (+2 наклонных под вопросом) + установка пластиковых окон. (окна наши)
Входная дверь: китайская металлическая + установка. (дверь наша)
3 межкомнатные двери на 1ом этаже деревянные - 3 шт. (двери наши)
Проеме на второй этаж.

Минимальные требования к крыше:
Стропила выполнены из доски 40х100мм., 40х150мм..
Фронтоны выполнены из доски 40х100мм., 40х150мм., обшиты вагонкой хвойной.
Обрешетка не сплошная из не обрезной доски 20мм., с шагом не более 400мм..
свесы крыши- 50см.

Интересы сроки полностью: когда можете начать и закончить. Будем заключать договор. Приступать можно как только установится нужная погода для монтажа фундамента.
Расстояние - на дальше 30 км от ЕКБ.