**Техническое задание на реконструкцию системы ГВС в котельной**

На территории установлена автоматическая котельная мощностью 10,5МВт с водогрейными котлами Buderus. Подготовка воды на ГВС осуществляется двумя подогревателями марки «Ридан» (поверхность нагрева каждого 3,36м²).

При эксплуатации столкнулись с проблемами:

1. Большие перепады температуры ГВС (5-15 град) при изменении объема водоразбора ГВС.
2. Высокое ржавление труб ГВС после теплообменников ГВС.

 Ждем от Вас предложений по техническому решению устранения данной проблемы.

(рассмотрим установку буферной емкости с магниевым анодом)